================================================================================

        μNet3/Standard Cortex-R4(Renesas RZT1) GCC(e2studio)版 Release 2.1.0評価版

                Copyright (c) 2015-2016, eForce Co., Ltd.

                                                                      2016-05-31
================================================================================
  
  この度は、μNet3/Standard（マイクロ・ネット・キューブ／スタンダード）をご試用い
ただき、ありがとうございました。

  本ファイルは、バージョンアップの履歴を記載、およびユーザーズガイドを補足する必
要があれば、その説明を記載しています。なお、カーネル等個々のモジュールの更新履歴
は\uC3\Standard\Documentフォルダ にあるReadmeを参照ください。


 パッケージ内容
=================
　本パッケージには下記のファイルが含まれています。

[uC3]
 |
 |-[Standard] 
 |   |
 |   |- [Document]............... Readmeとユーザーズガイド
 |   |
 |   |- [Kernel]................. カーネルのソースファイル、ライブラリーファイル
 |   |
 |   |- [Network]................ プロトコルスタックのソースファイル、
 |   |                            ライブラリーファイル
 |   |- [Driver]................. ドライバのソースファイル
 |   |
 |   |- [Sample]
 |       |
 |       |-[AP-RZT-0A]...... アルファプロジェクト AP-RZT-0A用uC3サンプルプログラム
 |       |-[AP-RZT-0A.NET].. アルファプロジェクト AP-RZT-0A用uNet3サンプルプログラム
 |       |-[RTK7910022C00000BR]...... RZ/T1 CPU Board用uC3サンプルプログラム
 |       |-[RTK7910022C00000BR.NET].. RZ/T1 CPU Board用uNet3サンプルプログラム
 |
 |- [Configurator]................コンフィグレータ


 ※サンプルついてはサンプルフォルダにあるReadme_E2STUDIO.txtを参照してください。



 制限事項
===========
評価版には次の制限事項があります。

ID数の制限(RTOS)
  ・タスクの個数 : 10 (製品版では255)
  ・その他のオブジェクト個数 : それぞれ 16 (製品版では999)

TCP/IPプロトコルスタックの制限
  ・TCPのソケットの個数            : 5個以下
  ・TCP以外のソケットの個数        : 5個以下
  ・マルチキャスト                 : 使用不可
  ・IP Reassembly                  : 使用不可
  ・TCP/IPプロトコルスタックの設定 : 変更不可
  ・MACアドレスの設定              : 変更不可
  ・イーサネットドライバの設定     : 変更不可
FTPサーバの制限
  ・設定変更できません。

 バージョンアップの履歴
========================
--------------------------------------------------------------------------------
  Release 2.0.6                                                      2016-5-31
        ：カーネル v1.12.0
        ：TCPプロトコルスタックv3.16
        ：コンフィグレータ v3.0.9.0
        ：e2 studio 4.3.0.007に対応
--------------------------------------------------------------------------------
【新機能・変更点】
  AP-RZT-0Aボード(アルファプロジェクト社)で動作するサンプルプログラムを追加しました。
  TCPプロトコルスタックをバージョンアップを3.16に更新しました。

--------------------------------------------------------------------------------
  Release 2.0.5                                                       2016-2-19
        ：カーネル v1.12.0
        ：TCPプロトコルスタックv3.14
        ：コンフィグレータ v3.0.8.0
        ：e2 studio 4.3.0.007に対応
--------------------------------------------------------------------------------
【新機能・変更点】
  e2Studio版ファーストリリース
  AP-RZT-0Aボード(アルファプロジェクト社)で動作するサンプルプログラムは含みません。

--------------------------------------------------------------------------------
  Release 2.0.4                                                       2016-1-27
        ：カーネル v1.12.0
        ：TCPプロトコルスタックv3.14
        ：コンフィグレータ v3.0.8.0
        ：IAR Embedded Workbench 7.30.4に対応
--------------------------------------------------------------------------------
【新機能・変更点】
Network
 1) TCPプロトコルスタックをバージョンアップを3.14に更新しました。
    詳細についてはDocumentフォルダの「uNet3.txt」及び「uNet3_NetApp.txt」を参照ください。

Configurator
 1) コマンドラインからのConfigurator起動と同時にプロジェクトファイル（3cf）を
    読み込ませた場合、出力先フォルダを読み込ませたプロジェクトファイル（3cf）と
    同じフォルダになる様に修正しました。

 2) Configuratorのカーネルリソース管理画面の各リソースに対するコピーアンドペースト
    機能を実装しました。

 3) Configuratorでのソース生成時に各カーネルリソース情報をJSONファイルとして
    出力する機能を実装しました。

--------------------------------------------------------------------------------
  Release 2.0.3                                                       2016-1-12
        ：カーネル v1.12.0
        ：TCPプロトコルスタックv3.13
        ：コンフィグレータ v3.0.7.0
        ：IAR Embedded Workbench 7.30.4に対応
--------------------------------------------------------------------------------
【新機能・変更点】

Sample
 １）AP-RZT-0Aボード(アルファプロジェクト社)で動作するサンプルプログラムを
    追加しました。
      
      フォルダ
        uC3\Standard\Sample\AP-RZT-0A
        uC3\Standard\Sample\AP-RZT-0A.NET

--------------------------------------------------------------------------------
  Release 2.0.2                                                       2015-12-11
        ：カーネル v1.12.0
        ：TCPプロトコルスタックv3.13
        ：コンフィグレータ v3.0.7.0
        ：IAR Embedded Workbench 7.30.4に対応
--------------------------------------------------------------------------------
【新機能・変更点】
Driver
 １）イーサネットドライバ
     ハードウェアファンクション発行後の完了待ちの条件が間違っていたので修正しました。

Configurator
 １）ソース生成後、バッチ処理実行
     ツールバーのオプションからソース生成後にバッチ処理を実行する設定機能を追加しました。

Network
１）TCPプロトコルスタックをバージョンアップを3.13に更新しました。
　詳細についてはDocumentフォルダの「uNet3.txt」及び「uNet3_NetApp.txt」を参照ください。


--------------------------------------------------------------------------------
  Release 2.0.1                                                       2015-11-04
        ：カーネル v1.12.0
        ：TCPプロトコルスタックv3.11
        ：コンフィグレータ v3.0.6.4
        ：IAR Embedded Workbench 7.30.4に対応
--------------------------------------------------------------------------------
【新機能・変更点】
Kernel
１）カーネルをv1.12.0にバージョンアップしました.
　詳細についてはDocumentフォルダの「uC3Std_CortexR_EWARM.txt」を参照ください。

Network
１）TCPプロトコルスタックをバージョンアップを3.11に更新しました。
　詳細についてはDocumentフォルダの「uNet3.txt」及び「uNet3_NetApp.txt」を参照ください。

コンフィグレーター
１）スタートアップコード(prst.s79)
　MPU領域定義がRZ/T1がサポートしているMPU最大リージョン数12(0~11)を超えていたため
　未使用領域を削除しました。
　MPU領域定義でData RAMとInstruction RAMのミラー領域サイズを修正しました。


--------------------------------------------------------------------------------
  Release 2.0.0                                                       2015-05-22
        ：カーネル v1.10.0
        ：TCPプロトコルスタックv3.10
        ：コンフィグレータ v3.0.6.4
        ：IAR Embedded Workbench 7.30.4に対応
--------------------------------------------------------------------------------
【新機能・変更点】
コンフィグレーター対応しました。

Sample
１）コンフィグレーター対応に伴い，各サンプルの構成を変更しました。詳細は各サンプル
　フォルダのReamdeを参照ください。

Network
TCPプロトコルスタックをバージョンアップを3.10に更新しました。
詳細についてはDocumentフォルダの「uNet3.txt」及び「uNet3_NetApp.txt」を参照ください。


--------------------------------------------------------------------------------
  Release 1.0.1                                                       2015-04-28
        ：カーネル v1.10.0
        ：TCPプロトコルスタックv3.08
        ：IAR Embedded Workbench 7.30.4に対応
--------------------------------------------------------------------------------
【新機能・変更点】
Sample
１）SPIフラッシュブートサンプルを追加しました。これに伴い次のようにフォルダ階層を
　変更しました。
　μC3サンプル
　　RAM実行版 ............... RTK7910022C00000BR\EWARM\RAM
　　SPIフラッシュブート版 ... RTK7910022C00000BR\EWARM\SerialBoot
　μNet3サンプル
　　RAM実行版 ............... RTK7910022C00000BR.NET\EWARM\RAM
　　SPIフラッシュブート版 ... RTK7910022C00000BR.NET\EWARM\SerialBoot

Driver
１）ルネサス社提供最新 iodefine.h V0.8 に差し替えました。
２）１）の変更に伴い，DDR_RZT1_SCIF.h,cの参照レジスタ名を変更しました。
３）DDR_RZT1_CPG.h,cにETCLKDとETCLKEの変更関数を追加しました。
４）DDR_RZT1_CMT0.h,cにてCMT Uint1をサポートするようにしました。


--------------------------------------------------------------------------------
  Release 1.0.0                                                          2015-03
        ：カーネル v1.10.0
        ：TCPプロトコルスタックv3.08
        ：IAR Embedded Workbench 7.30.4に対応
--------------------------------------------------------------------------------
(新機能・変更点)
ファーストリリース
